**Орловская область Ливенский район**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Хвощевская средняя общеобразовательная школа»**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**(ОСИ)**

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЗН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«21» июня 2021г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта -Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хвощевская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта – Орловская область, Ливенский район, д. Гремячий Колодезь, ул. Центральная ,д.41 а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1896,3 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 19 324кв.м

1.4. Год постройки здания - 1977, последнего капитального ремонта – не установлено

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – текущего июль- август 2022, капитального – ремонт крыши- 2022-2023 год.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хвощевская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Хвощевская СОШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 303801 Орловская область, Ливенский район, д. Гремячий Колодезь, ул. Центральная ,д.41 а

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.9. Форма собственности – государственная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) – Управление образования администрации Ливенского района Орловской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Орловская область, г. Ливны, ул. Курская, д.14

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Виды оказываемых услуг – дошкольное, начальное, основное, среднее общее образование

2.3 Форма оказания услуг: - на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность - 120

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**– нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4 Перекрестки - да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути – нет.

 **3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

**\*\*** Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Тек. ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Кап . ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Кап . ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Кап . ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Кап . ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Тек. ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Тек. ремонт |
| 8 | **Все зоны и участки** | Кап. и тек. ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения \_\_\_\_2021-2024\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации \_доступен всем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)- доступен всем .

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации **дата** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» июня 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «15» июня 2021 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «15\_» июня\_2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е.З. Казьмина

Приказ №15\_от июня\_2021г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хвощевская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта – Орловская область, Ливенский район, д. Гремячий Колодезь, ул. Центральная ,д.41 а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1896,3 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 19 324кв.м

1.4. Год постройки здания - 1977, последнего капитального ремонта – не установлено

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – текущего июль- август 2022, капитального – ремонт крыши- 2022-2023 год.

1. **Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хвощевская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Хвощевская СОШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 303817 Орловская область, Ливенский район, д. Гремячий Колодезь, ул. Центральная ,д.41 а

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.9. Форма собственности – государственная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) – Управление образования администрации Ливенского района Орловской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Орловская область, г. Ливны, ул. Курская, д.14

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Виды оказываемых услуг – дошкольное, начальное, основное, среднее общее образование

2.3 Форма оказания услуг: - на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность - 120

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**– нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4 Перекрестки - да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути – нет.

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта** |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**4. Управленческое решение**(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Тек. ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Кап . ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Кап . ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Кап . ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Кап . ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Тек. ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Тек. ремонт |
| 8. | **Все зоны и участки** | Кап. и тек. ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЗН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«16» июня 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение****«Хвощевская средняя общеобразовательная школа»**Наименование территориальногообразования субъекта Российской Федерации |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хвощевская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта – Орловская область, Ливенский район, д. Гремячий Колодезь, ул. Центральная ,д.41 а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1896,3 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 19 324кв.м

1.4. Год постройки здания - 1977, последнего капитального ремонта – не установлено

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – текущего июль- август 2022, капитального – ремонт крыши- 2022-2023 год.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хвощевская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Хвощевская СОШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 303817 Орловская область, Ливенский район, д. Гремячий Колодезь, ул. Центральная ,д.41 а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация МБОУ «Хвощевская СОШ» осуществляет образовательную деятельность

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** – нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4 Перекрестки - да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути – нет.

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,** **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  8.10 | 1.1.11.1.2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД | 33.14 | 2.32.42.5 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | 59.121.115.115.222.125.1 | 3.6.13.6.23.6.33.6.43.6.53.6.63.6.7 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | 13 | 13 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |  |  |

**\*\*** Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Тек. ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Кап . ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Кап . ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Кап . ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Кап . ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Тек. ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Тек. ремонт |
| 8. | **Все зоны и участки** | Кап. и тек. ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2024.г

в рамках исполнения приказа директора МБОУ «Хвощевская СОШ» от 15.06.2021г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_ДЧ-В\_\_\_\_ доступен всем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_ доступен всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии \_по проведениию обследования и паспортизации объектов\_\_и предоставления на них услуг управления образования Администрации Ливенского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

 с отделом по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Ливенского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_Ливенская городская организация орловской областной организации Всероссийского общества инвалидов\_\_\_;

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

 **5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_3\_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_2\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_3\_\_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_2\_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_3\_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_36\_\_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, -на 2 л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

« Схема безопасного маршрута движения обучающихся в школу и домой, в лес, на остановку, по территории, прилегающей к образовательному учреждению»

**Руководитель рабочей группы :**

КОНДРАТОВА Т.И.-учитель русского языка и литературы – председатель комиссии.

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

**Члены рабочей группы:**

1.Кузнецова Н.В., учитель информатики — секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

2.Анцупова Светлана Валентиновна, учитель иностранных языков— член комиссии

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

3.Ершова О.Р., заведующая хозяйством - член комиссии.

 Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

4.Шаталова Галина Михайловна- учитель математики, член комиссии

 Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласованно Комиссией по проведению обследования и паспортизации Объектов и предоставления на них услуг МБОУ «Хвощевская СОШ»

"16"\_июня\_ 2021\_г. (протокол №1\_)

Приложение 1

 к Акту обследования ОСИ

 от «16» июня 2021 г. №\_1\_\_

**Результаты обследования:**

**Территория, прилегающей к объекту**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Хвощевская средняя общеобразовательная школа»**

**Орловская область, Ливенский район,**

**д. Гремячий Колодезь, ул. Центральная ,д.41 а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента  | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание  | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание  | Виды работ  |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть | 8,10 | 1.1.11.1.2 | Отсутствует предупреждающая тактильная разметка привходе на территорию | все |  Нанести предупреждающую тактильную разметуа при входе на территорию | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | 9,10 | 1.2.11.2.2 | Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: отсутствуют.Бордюры по краям пешеходных путей : отсутствуют.Установленное оборудование: таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения :отсутствуют. | Установить: бордюры покраям пешеходных путей: высота не менее 0.05 м,бортовой камень при пересечении тротуаров с проезжей частью.таксофоны – для людей с недостатками зрения и т.д. | Текущий ремонт |
| 1.3 Ступень наружная | есть | 3 | 2.3 | Ступень: высота подъема наружной ступени более 0,20.м, без уклонаПоручни отсутствуют | все | Ремонт наружной лестницы | Текущий ремонт |
| 1.4 Пандус (наружный) | нет |  |  | пандуса нет | все | Установка пандуса  |  |
| 1.5 Автостоянка и парковка | нет |  |  | Автостоянки нет | все | Оборудование автостоянки |  |
| Общие требования к зоне | есть |  |  | Ограничена возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам | все | Организация: удобного передвижения МГН по участку к зданию школы | Текущий ремонттерритории, прилегающей к зданию школы |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение  |  |
| № на плане | № на фото | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
| Вход (входы) на территорию | ДУ | 8, 10 | 1.1.1.1.1.2 | Текущий ремонт |
| Путь (пути) движения на территории | ДВ\У | 9, 10 | 1.2.1.1.2.2. | Текущий ремонт |

 Приложение 2

 к Акту обследования ОСИ

 от «16» июня 2021 г. №\_1\_\_

.

**Результаты обследования:**

**Входы в здание**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Хвощевская средняя общеобразовательная школа»**

**Орловская область, Ливенский район,**

**д. Гремячий Колодезь, ул. Центральная ,д.41 а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента  | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание  | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание  | Виды работ  |
| 2.1 | Пандус (наружный) | нет |  |  | нет пандуса наружного | Нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения | Установить пандус | Капитальный ремонт |
| 2.2 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | 3 | 2.3 |  |  |  |
| 2.3  | Дверь (входная) | Есть  | 3.1 | 2.4 | Ручки не соответствуют требованиям | Установка приборов и устройств в соответствии с требованиям | Текущий ремонт |
| 1.5 | Тамбур  | Есть  | 4 | 2.5 |  |  | Текущий ремонт |
| Общие требования к зоне |  |  |  | Вход не в полной мере приспособлен для МГН. Выключатели и розетки выше 0,8 м от уровня пола | Нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения | Привести в соответствие с требова-ниями 1 вход | Капитальный ремонт |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение  |  |
| № на плане | № на фото | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
| Входная площадка (перед дверью) | ВНД | 3 | 2.3 | Капитальный ремонт |
| Дверь (входная) | ДУ | 3.1 | 2.4 | Текущий ремонт |
| Тамбур  | ДУ | 4 | 2.5 | Текущий ремонт |

 Приложение 3

 к Акту обследования ОСИ

 от «16» июня 2021 г. №\_1\_\_

.

**Результаты обследования:**

**Пути движения в здании( в т.ч. пути эвакуации)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**« Хвощевская средняя общеобразовательная школа»**

**Орловская область, Ливенский район,**

 **д. Гремячий Колодезь, ул. Центральная ,д.41 а**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента  | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |  |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание  | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание  | Виды работ  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коридор  | Есть | 5514 | 3.1.1.3.1.2.3.1.3 | Отсутствуют информационные таблички о препятствиях | Нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения | Установить информационные таблички о препятствиях | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть | 16412145 | 3.2.13.2.23.2.33.2.4 | Отсутствуют контрастные цветовые полосы на 1 и последней ступени марша | Нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения | Нанести контрастные цветовые полосы на 1 и последней ступени марша | Текущий ремонт |
| 3.3 | Дверь | Есть | 12.19.216.118.1 | 3.5.13.5.23.5.33.5.4 | Нет информирующих обозначений помещений, ручки не соответствуют требованиям ,ширина некоторых проемов меньше 0.9 м. | ДВ | Установкаинформирующих обозначений помещений.Установка приборов и устройств в соответствии с требованиями  | Капитальный ремонт |
| 3.4 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть | 59.121.115.115.2 | 3.6.13.6.23.6.33.6.43.6.5 | Ширина дверных проемов запасных выходов менее80 см | все | Установка дверных проемов запасных выходов шириной более90 см | Капитальный ремонт |
| Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют информационные таблички о препятствиях, отсутствуют контрастные цветовые полосы на 1 и последней ступени марша, невозможно эвакуироваться через запасные выходы | все | Установкаинформирующих обозначений помещений.Установка приборов и устройств в соответствии с требованиями, расширить дверные проемы. | Капитальный ремонт |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение  |  |
| № на плане | № на фото | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
| Вестибюль 1 этажа, коридоры 2 этажа | ВНД | 5514 | 3.1.1.3.1.2.3.1.3 | Текущий ремонт |
| Лестницы (внутри здания) | ВНД | 16412145 | 3.2.13.2.23.2.33.2.4 | Текущий ремонт |
| Дверь | ВНД | 12.19.216.118.1 | 3.5.13.5.23.5.33.5.4 | Капитальный ремонт |
| Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | ВНД | 59.121.115.115.2 | 3.6.13.6.23.6.33.6.43.6.5 | Капитальный ремонт |

 Приложение 4 (I)

 к Акту обследования ОСИ

 от «16» июня 2021 г. №\_1\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБОУ «Дутовская СОШ» Орловская обл., Ливенский р-н, д. Семенихино, ул. Школьная д.9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 302730 -39 | 2731 -38 | Дверные проемы: ширина менее 0,9 мПорог в дверном проеме:более 0,025 мОтсутствие оборудованных рабочих мест для инвалидов-колясочников | К | Расширить дверной проемУбрать порогиПодготовить место для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляскеУстановить столы и оборудование | КР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 9.112.110.115.115.2 | 3.6.23.5.13.6.33.6.43.6.5 | Дверной проем запасного выхода из актового зала: ширина менее 0,9 мПорог в дверном проеме входа в столовую:высота более 0,025 мДверной проем запасного выхода из столовой: ширина менее 0,9 мПорог в дверном проеме запасного выхода из столовой:высота более 0,025 мДверной проем запасного выхода из спортзала: ширина менее 0,9 мПорог в дверном проеме входа в спортзал:высота более 0,025 м | Все | Расширить дверные проемыУбрать пороги | КР |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Информирующие обозначения помещений отсутствуют.Плохая освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, по сравнению с требованиями СНиП.Выключатели и розетки - на высоте выше 0,8 м от уровня пола |  | Установить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;- на высоте от 1,4 до 1,75 м;- дублирование рельефными знаками.Улучшить освещенность помещений. Разместить выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. | Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **целевого посещения объекта** | ВНД | 302730 -399.112.110.115.115.2 | 2731 -383.6.23.5.13.6.33.6.43.6.5 | текущий ремонт |

Приложение 5

 к Акту обследования ОСИ

 от «16» июня 2021 г. №\_1\_\_

**Результаты обследования:**

**Санитарно-гигиенические помещения**

**« Хвощевская средняя общеобразовательная школа»**

**Орловская область, Ливенский район,**

 **д. Гремячий Колодезь, ул. Центральная ,д.41 а**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента  | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |  |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание  | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание  | Виды работ  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть | 13 | 13 | Рядом с унитазом нет пространства для размещения кресла- коляски, одна туалетная комната для здоровых детей и инвалидов | все | Оборудовать туалетную комнату в соответствии с требованиямиСНиП  | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Бытовая комната( гардеробная) | есть | 2 | 2 | Нет индивидуальных шкафов | все | Установка индивидуальных шкафов | Индивидуальные решенияс помощьюТСР |
| Общие требования к зоне |  |  |  | Рядом с унитазом нет пространства для размещения кресла- коляски, одна туалетная комната для здоровых детей и инвалидов.Нет индивидуальных шкафов | все | Установка индивидуальных шкафов,Оборудовать туалетную комнату в соответствии с требованиямиСНиП | Индивидуальные решенияс помощьюТСРКапитальный ремонт |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение  |  |
| № на плане | № на фото | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
| Туалетная комната | ДВ | 13 | 13 | Индивидуальные решенияс помощьюТСРКапитальный ремонт |

 Приложение 6

 к Акту обследования ОСИ

 от «16» июня 2021 г. №\_1\_\_

.

**Результаты обследования:**

**Система информации (и связи) на объекте**

**« Хвощевская средняя общеобразовательная школа»**

**Орловская область, Ливенский район,**

 **д. Гремячий Колодезь, ул. Центральная ,д.41 а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента  | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание  | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание  | Виды работ  |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  |  | все |  Установить визуальные средстваинформации | Индивидуальные решенияс помощьюТСРТекущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  | все | Установить акустические средстваинформации | Индивидуальные решенияс помощьюТСРТекущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  | все | Установить тактильные средстваинформации | Индивидуальные решенияс помощьюТСРТекущий ремонт |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Установить визуальные, акустические и тактильные средстваинформации | Индивидуальные решенияс помощьюТСРТекущий ремонт |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение  |  |
| № на плане | № на фото | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
| Системы информации на объекте | ДВ |  |  | Индивидуальные решенияс помощьюТСРТекущий ремонт |

 Приложение 7

 к Акту обследования ОСИ

 от «16» июня 2021 г. №\_1\_\_

**Адресная программа ( план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории МБОУ« Хвощевская СОШ» на 2021-2024 уч.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объектаи название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспортадоступностиобъекта | Плановые работы | Ожидаемый результат (по состоянию доступности)\*\*\* | Финансирование | Ответственный исполнитель,соисполнители | Дата текущего контроля |
| Содержание работ\* | вид\*\* работ | Объем, тыс.руб. | Источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хвощевская средняя общеобразовательная школа» | Орловская обл., Ливенский р-н, д. Гремячий Колодезь, ул. Центральная, д.41а |  | Установить ограждение,нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания.Поверхность пути:асфальтирование Ступень на пути: 1. Установить пандус или другие средства подъема.Установить: 1.оборудование:(почтовые ящики, укрытия таксофона, информационные щиты на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях,2.тактильные средства на покрытии пешеходных путей:- не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа),3.бордюры по краям пешеходных путей:высота не менее 0,05 м.4. бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения - высота не более 0,04 м,5. таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения),- на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия, или- на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых на расстоянии 0,7 - 0,8 м от установленного оборудования.Ремонт наружной лестницы.Установка пандуса.Оборудование автостоянкиОрганизация : удобного передвижения МГН по участку к зданию школы, - информационной поддержки на путях движения МГНВозможности - совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)-организация мест отдыха на участке Ремонт ребра наружной ступениУстановить пандусУстановить Дополнительные элементы:(водоотвод, дренажные и водосборные решетки )Установка Приборов и устройств (для открывания и закрытия дверей, фиксаторов Креплений двери: в соответствии требованиям.Косметический ремонтПривести в соответствие с требованиями как минимум один вход, приспособленный для МГНУстановить информационные таблички о препятствияхРемонт ребра наружной ступениустановить поручни;нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша;установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перилСтупени:- сделать шероховатую поверхность;- на боковых краях (не примыкающих к стене) установить бортики высотой не менее 0,02 мустановить пандус, установить поручни Установка 1Информирующих обозначений помещений:- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;- на высоте от 1,4 до 1,75 м;- дублирование рельефными знаками 2Приборов и устройств для открывания и закрытия дверей, ручки, краны, кнопки различных аппаратов, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон;- на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола;- на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м)- Фиксаторов на дверной проем в соответствии с п. 3.26- противоударной полосы в нижней части двери- смотровых панелей из прозрач-ного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня полаУстановка дверных проемов шириной более 90 см.Установить тактильные, предупреждающие полосы,  вставки перед дверными проемамиРасширить дверные проемы путей эвакуацииРасширить дверной проемУбрать порогиПодготовить место для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляскеУстановить столы и оборудованиеРасширить дверные проемыУбрать порогиУстановить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;- на высоте от 1,4 до 1,75 м;- дублирование рельефными знаками.Улучшить освещенность помещений. Разместить выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. Оборудовать туалетную комнату в соответствии с требованиями СНиПОборудовать душевую комнату в соответствии с п. 3.65, 3.69, 3.71 СНиПУстановка Индивидуальных шкафовВ раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов оборудовать:- места для хранения кресел-колясок;- индивидуальные кабины - индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов - установить скамью Оборудовать универсальные кабины, доступные для всех категорий граждан:- в общественных уборных,Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сидения:- в универсальной кабине,- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидовРазместить Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня полаРазместить информирующие обозначения помещений:- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;- на высоте от 1,4 до 1,75 м;Установить на водопроводные краны рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами),- управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабиныУстановить визуальные средства информацииУстановить акустические средства информацииУстановить тактильные средства информацииУстановить визуальные, акустические, тактильные средства информации в соответсвии с п.п 3.51ГОСТ Р 51671, НПБ 104, 3.51, 3.52, 3.534.22. ГОСТ Р 51671 и НПБ 104, 3.55 | ТР | ДП-В |  |  |  |  |

***Примечание:*** *структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ*

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт, **ПСД** – подготовка проектно-сметной документации, **Стр** - строительство

**КР** – капитальный ремонт, **Рек** – реконструкция, **Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

**\*\*\*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В**  - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

 Приложение 8

 к Акту обследования ОСИ

 от «16» июня 2021 г. №\_1\_\_

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**

**адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры**

**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН**

**на территории МБОУ «Дутовская СОШ» за 2025год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объектаи название организации, расположенной на объекте | адрес объекта | № паспортадоступностиобъекта | Выполненные работы | Оценка результата (по состоянию доступности)\*\*\* | Фактические затраты | Причины невыполнения | Заключение |
| Содержание работ\* | Оценка работ\*\* | Объем, тыс.руб. | Оценка\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МБОУ «Дутовская СОШ» | д.Семенихино, ул. Школьная, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В**  - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием